Panel sterowania tunelu
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1. Wyłącznik główny

2. Przełącznik sterowania – przód / tył tunelu

3. Regulacja prędkości taśmy

4. Przycisk „stop!”

5. Kontrolka pracy tunelu- zielona

6. Przycisk „start!”

7. Kontrolka wyłączenia sterowania

8. Wyłącznik główny sterowania

9. Kontrolka pracy agregatu chłodniczego – zielona

10. Wyłącznik sterowania agregatu chłodniczego

11. Kontrolka zasilania – czerwona

12. Programator temperatury 







